**Inspection visuelle de préutilisation des dispositifs d’arrêt de chute**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Éléments inspectés** | | | | **Acceptés/rejetés** | | **Commentaires** | | |
| ***Harnais de sécurité*** | | | | | | | | |
| ***Modèle :*** |  | | ***Numéro de série :*** | |  | | | |
| Inspecter la propreté. | | | | A R | |  | | |
| Examiner de près toutes les sangles pour s’assurer qu’il n’y a pas de trous ou de brûlures. | | | | A R | |  | | |
| Vérifier qu’il n’y a pas de fibres cassées, effilochées déchirées, de points tirés ou de bords effilochés. | | | | A R | |  | | |
| Vérifier la présence d’étiquettes lisibles. | | | | A R | |  | | |
| Examiner l’anneau en D pour de l’usure excessive, de la détérioration, des fissures ou de la corrosion. | | | | A R | |  | | |
| Vérifier que les boucles ne sont pas déformées, fendues et qu’elles fonctionneront correctement. | | | | A R | |  | | |
| Vérifier que tous les œillets et rivets sont sécurisés et non déformés. | | | | A R | |  | | |
| ***Cordons d’assujettissement/Enrouleur-dérouleur*** | | | | | | | | |
| ***Modèle :*** |  | | ***Numéro de série :*** | |  | | | |
| Vérifier qu’il n’y a pas de coupures, brûlures, abrasions, nœuds, de points cassés, d’usure excessive, salissures ou de la décoloration sur le cordon/sangle. | | | | A R | |  | | |
| Vérifier qu’il n’y a pas d’usure excessive et de distorsion sur le mousqueton et que le verrou est fonctionnel. | | | | A R | |  | | |
| **Enrouleur-dérouleur seulement** : Inspecter le fonctionnement approprié du mécanisme de rétraction de la sangle et du mécanisme de frein. | | | | A R | |  | | |
| ***Points d’ancrage*** | | | | | | | | |
| ***Modèle :*** |  | | ***Numéro de série :*** | |  | | | |
| Vérifier qu’il n’y a pas des fissures, arêtes vives, bavures et malformations sur les composantes. | | | | A R | |  | | |
| Vérifier qu’il n’y a pas de traces de corrosion qui pourrait affecter le fonctionnement et/ou la charge nominale. | | | | A R | |  | | |
| Assurer que les indications de charges nominales sont lisibles. | | | | A R | |  | | |
| **Inspecté par :** | |  | | |  | | **Date :** |  | |