**Grille d’inspection des échelles**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bâtiment :** |  |
| **Code/numéro de l’échelle :** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Élément d’inspection** | **C** | **NC** | **NA** | **Commentaires (précisions, lieu, équipement, etc.)** | **Responsable** | **Échéancier** |
| Examiner les montants du plan de soutien et du plan coulissant à la recherche de bosselures, de fissures et d’autres imperfections. |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier que les embouts de protection et les guides du plan coulissant sont exempts de fissures, d’écaillages et de marques d’usure. |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier que tous les éléments de fixation sont présents et bien solides. |  |  |  |  |  |  |
| Examiner la corde et la poulie de tirage pour s’assurer que la corde bouge librement et qu’elle n’est pas effritée, nouée ou étirée. Vérifier que le plan de soutien et le plan coulissant sont parfaitement droits. |  |  |  |  |  |  |
| Examiner les pieds pour déterminer si les patins antidérapants sont usés ou si des éléments de fixation sont desserrés ou absents. |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier que les dispositifs de blocage tournent librement et sont en bon état. |  |  |  |  |  |  |

**Légende : C: CONFORME/NC : NON CONFORME/NA : NON APPLICABLE**

**Réalisé par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**