**Grille d’inspection des escabeaux**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bâtiment :** |  |
| **Code/numéro de l’escabeau :** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Élément d’inspection** | **C** | **NC** | **NA** | **Commentaires (précisions, lieu, équipement, etc.)** | **Responsable** | **Échéancier** |
| Examiner les montants à la recherche de fissures, de bosselures, de déformations et d’autres imperfections. |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier que tous les éléments de fixation sont présents et bien serrés. |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier que les pieds de sécurité sont solidement fixés et que les patins antidérapants en caoutchouc sont présents, solidement assujettis et en bon état. |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier que les marches, les supports horizontaux et les supports de marche sont présents, bien solides et en parfait état. |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier que la « tablette porte-outil » bouge librement, se positionne correctement et que ses fixations sont bien solides. |  |  |  |  |  |  |
| Vérifier que le dispositif de verrouillage bouge librement, se bloque correctement et que ses fixations sont solides. |  |  |  |  |  |  |

**Légende : C: CONFORME/NC : NON CONFORME/NA : NON APPLICABLE**

**Réalisé par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**